## Lernbericht

|  |
| --- |
| 30.09.2015  Seite 1/2  Hinweise: Der oben eingegebene Text wird automatisch wiederholt. Das Datum können Sie durch Klicken auf das Dreieck-Symbol rechts neben dem Datumfeld auswählen. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name **Melanie Muster** | | |
| Arbeitsbereich **Tapezieren** | | |
| Semester **3. Semester** | Lernbericht Nr. **4.6** | Datum **30.09.2015** |

### Titel Wie kommt die neue Tapete an die Wand

|  |
| --- |
| Erklärungen |
| **Auf die Idee bin ich gekommen, weil ich mein Zimmer neu dekorieren möchte. Das Ziel war, eine neue** |
| **Tapete anstelle einem neuen Anstrich.** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Materialeinsatz, Werkzeuge und Maschinen** | **Bildmaterial (Skizzen, Fotos...)** |
| 1. Senklot, um zu schauen, ob es gerade ist | Bildergebnis für tapezieren |
| 1. Meter |
| 1. Schere |
| 1. Deckenbürste |
| 1. Cuttermesser |
| 1. Andrückspachtel |
| 1. Tapezierbürste |
| 1. Bleistift |
| 1. Tapetenmesser |
| 1. Moosgummiwalze |
| 1. Nahtroller |

|  |  |
| --- | --- |
| **Arbeitsablauf / Methode** | **Bildmaterial (Skizzen, Fotos...)** |
| 1. **Schritt:** alte Tapete von Wand entfernen |  |
| 1. **Schritt**: Kleister-Rückstände entfernen, Wand waschen |
| 1. **Schritt**: Spachtelarbeiten durchführen |
| 1. **Schritt**: Wand schleifen, Wand vorkleistern + trocknen lassen |
| 1. **Schritt**: Wand messen und benötige Anzahl Bahnen   Tapete zuschneiden (Meter, Schere od. Messer) |
| 1. **Schritt**: je nach Tapete: Tapete od. Wand einkleistern   mit Deckenbürste/Kleisterbürste |
| 1. **Schritt**: Bahnen an die Wand tapezieren, mit Tapeten-  bürste, Moosgummiwalze und Andrückspachtel |
| 1. **Schritt**: mit dem Nahtroller über Stösse drüber fahren,   damit sie schön bündig sind. |
| 1. **Schritt**: Bahnen unten und oben mit der Schere od.   Messer zuschneiden (Trocknungszeit beachten) |

|  |
| --- |
| Arbeitssicherheit |
| Ich verwende meine PSA konsequent. Beim Tapezieren ist es zusätzlich wichtig eine Brille und Staubmaske zum Schleifen zu tragen. Beim Benutzen der Leiter achte ich darauf, eine geeignete Leiter zu wählen. In diesem Fall eine Bockleiter, welche gespannt aufgestellt ist. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Erkenntnisse** | **Kompetenzen** |
| Kleister sofort weg wischen. Ansonsten bekommt man ihn kaum noch weg und/oder sieht es beim Überstreichen. | 2.2.4  Abkratzen, Ablösen, Entfernen, Abschleifen  2.3.6  Raufaser fachgerecht tapeziert bei überstreichbarer Wandbekleidung |
| Raufasertapete nicht so weit im Voraus einstreichen, sie reisst dann schnell. | 4.1.2.  Massnahmen (Augen, Mund, Nase geschützt)  4.1.3  Vorbeugung (Sicherheitsvorschriften Leiter, Geräte...) |
| Konzentriert bei der Arbeit sein und nicht ablenken lassen. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Bemerkungen | |
|  | |
|  | |
|  | |
| Datum: | Visum Berufsbildner: |